**Sportplatzbeschallungsanlage / Sportplatzanlage / Beschallungsanlage für Sportplatz**

Art.Nr.: 10001065



Sofort lieferbar.

**Statt**  (Unser regulärer Preis.)  
1.449,00 € inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten.](http://www.sound-systems24.de/Zahlung-und-Versand/)

[Speditionsartikel](http://www.sound-systems24.de/Zahlung-und-Versand/)

Formularende

**Sportplatzbeschallungsanlage / Sportplatzanlage / Beschallungsanlage für Sportplatz**

**Komplette Sportplatzbeschallungsanlage für hervorragende Sprach- und Musikwiedergabe  
  
Das Topmodell für höchste Ansprüche an Qualität und Klang!**  
  
Eine Sportplatzbeschallung kann auch in der heutigen Zeit eine Herausforderung sein. Zum einen müssen größere Entfernungen überwunden werden. Zum anderen soll die Übertragung von Sprache und Musik möglich sein. Dazu kommt noch die Anforderung, dass die Lautsprecher fest an Masten oder Gebäuden montiert werden sollen, so dass noch ein ausgezeichneter Wetterschutz benötigt wird. Meist bleibt eine Anforderung unberücksichtigt: Die klassischen Druckkammer-Lautsprecher lassen zwar eine Außenmontage zu, aber die Tonqualität erreicht meist nur Sprachqualität.  
  
Dies ändert sich jedoch nun durch den Einsatz von neuartigen Lautsprechersystemen.  
  
In den im Set enthaltenen Hornlautsprechern IT-300TW kommt nun nicht mehr ein einfaches Druckkammersystem zum Einsatz. Dieser Lautsprecher besteht aus einem 16cm Basslautsprecher und einem eingebauten Hochtonhorn. Dadurch wird eine wesentlich bessere Klangqualität erreicht. Dieser Lautsprecher wird daher auch als Musikhorn bezeichnet. Auch die Sprachqualität profitiert von der Qualität des Lautsprechers, denn durch die größere Klangfülle wird auch eine bessere Verständlichkeit erreicht.  
  
**Die Sportplatzbeschallungsanlage / Sportplatzanlage besteht aus den folgenden Komponenten:**  
· 1 x ELA 100 Volt Verstärker Monacor PA-930CD mit CD/MP3-Player und USB-Anschluss  
· 4 x wetterfestes Musik- und Sprachhorn Monacor IT-300TW mit 2-Wege System für beste Wiedergabequalität  
· 1 x Funkmikrofonanlage mit Handmikro, Headset und Krawattenmikrofon

**ELA 100 Volt Verstärker Monacor PA-930CD mit CD-Player:**   
1x120WRMS  
CD-Spieler mit MP3-Wiedergabe und USB-Schnittstelle, Slot-In-Lademechanismus, Zufallswiedergabe, Wiederholfunktion und Titelprogrammierung, Wiedergabe von Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD  
CD-Autostart nach dem Einschalten, einstellbar   
4 symmetrische Mic/Line-Eingänge  
Mic 1 mit Vorrangschaltung und Auto-Talkover  
Zusätzlicher Anschluss für Tischmikrofon über Schraubterminal  
1 Aux-Eingang  
Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse  
Line-Ausgang  
Einschleifmöglichkeit für Vorverstärker  
Ein- und Ausgangspegelregler  
2-fach-Klangregelung für den Ausgang  
Phantomspeisung 21V für Elektret-Mikrofone  
Fernbedienung für CD-Spieler beiliegend  
482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln  
Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb  
Ausgangsleistung: 120WRMS, 160WMAX   
Mic-Eingang: 1,5mV   
Aux-Eingang: 300mV   
Lautsprecher-Ausgang: 4O, 70/100V   
Frequenzbereich: 50-15000Hz, ± 3dB   
Klangregler Tiefen: ± 10dB/100Hz   
Klangregler Höhen: ± 10dB/10kHz   
Störabstand: > 92dB   
Klirrfaktor: 1% (120WRMS)   
Stromversorgung: 230V/50Hz/300VA, 24V Gleichstrom /9A   
Abmessungen: 430x95x380mm, 2HE   
Gewicht: 11,7kg   
Mikrofon: 4 x XLR (Mic, Line)   
Aux, Phono: 1 x Cinch L/R (Aux)

**Musik- und Sprachhorn Monacor IT-300TW:**   
Druckkammerlautsprecher (Musikhorn) in 2-Wege-Technik für beste Qualität - Die MONACOR-Musikhörner sind die topmoderne Lösung, um die Reichweite eines Druckkammerhorns bei deutlich erweitertem Frequenzumfang zu nutzen. Die 2-Wege-Technik mit 16-cm-Tiefmitteltöner und Horntweeter realisiert eine klangliche Qualitätssteigerung hin zur Übertragung des Grundtonbereiches von Stimmen und Instrumenten, die mit konventionellen Druckkammerhörnern nicht erreicht wird. Die Musikhörner sind immer dann eine perfekte Lösung, wenn optimales Stimmvolumen und/oder eine vollständiger wirkende Musikübertragung gefordert sind.   
  
100-V-Übertragungstechnik mit hohen Leistungsabgriffen   
Wetterfest und IP66-zertifiziert   
Besonders breitbandiges Klangbild mit deutlichem Bassvolumen   
16-cm-Tiefmitteltöner und 1"-Horn   
Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich wo immer hohe Schalldrücke und besonders guter Klang gefordert sind   
Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse in hellem Lichtgrau   
Montagebügel und Edelstahl-Schrauben im Lieferumfang   
Anschluss per Schraubleiste mit 4 Leistungsanzapfungen   
Belastbarkeit: 25/20/15/10/5WRMS   
Frequenzbereich: 250-10000Hz   
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 108dB   
Abstrahlwinkel (hor./vert.): 110°/52°   
Abmessungen: 300x180x315mm   
Gewicht: 2,5kg   
Besonderheit: IP66, Kunststoff, Ersatzschwingspule, IT-230/VC   
  
**Funkmikrofonanlage mit Funkheadset und Krawattenmikrofon:**Kabelloses 2-Kanal-Mikrofon-System zur professionellen Einsatz. Lieferung inklusive je einem Handmikrofon, Headset und einem Lavalier-Mikrofon (Krawattenmikrofon) mit Bodypack für alle erdenklichen Beschallungs-Szenarios. Vollständiger Lieferumfang inklusive Tragekoffer aus Kunststoff.  
  
Kabellose Technologie – völlige Bewegungsfreiheit, leichter Auf- und Abbau  
hohe Sendereichweite  
energieeffiziente Bauweise - lange Einsatzzeiten  
XLR- und Klinke-Ausgänge zur Verbindung mit allen gängigen PA-Setups  
Dipol-Antennen-Technik  
Betriebs-LED-Anzeige am Headset-Sender  
kanalweise LED-Meter an der Empfangseinheit   
Klirrfaktor: 0,005%  
Signal-Rauschabstand: < 107dB  
Frequenzgang: 50Hz bis 16kHz  
Stromversorgung Mikrofon:  2 x AA/Mignon/R06 Batterien 1,5V  
Stromversorgung Headset-Sender: 2 x AA/Mignon/R06 Batterien 1,5V

**Monacor PA-4040 Mehrkanalverstärker mit Mischpult**

Art.Nr.: IMG172520



Sofort lieferbar.

**Statt**  (Unser regulärer Preis.)  
559,00 € inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten.](http://www.sound-systems24.de/Zahlung-und-Versand/)

Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland

Formularbeginn

Formularende

**Monacor PA-4040 Mehrkanalverstärker mit Mischpult**

**Monacor PA-4040 Mehrkanalverstärker mit Mischpult  
  
4-Zonen-Mono-Mischverstärker Monacor PA-4040 mit professionellen Features für universelle "Multiroom"-Beschallungsanwendungen**

**Mit dem Monacor PA-4040 können Sie bis zu 5 akustische Einspielgeräte wie CD-Player, MP3-Player, Radios, Mikrofone, Plattenspieler, etc. gleichzeitig betreiben und in bis zu 4 getrennten Lautsprecherkreisen einspielen sowie individuell regeln. Der Monacor PA-4040 ist die ideale Zentraleinheit für paralelle Mehrraumbeschallung in Restaurants, Arztpraxen, Bürogebäuden, Kaufhäusern, Supermärkten, Sportstätten, Kinos, usw.**  
  
260 Watt Leistung, für 100-V- und 4/8-Ohm-Betrieb!!  
Optimale Ausnutzung der Leistungsgrenze und zuverlässiger Schutz der angeschlossenen Lautsprecher durch integrierten Limiter  
3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen  
2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen  
Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2fach-Klangregelung, Kanal-Mute-Schalter und Zonen-Routing-Schalter  
Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer +15-V-Phantomspannung  
Priority-Funktion für Kanäle 1-3 schaltbar   
Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar  
4 Zonenausgänge, einzeln regelbar  
Zonen- und Monitor-Line-Ausgänge für weitere Verstärker oder Aufnahmegeräte  
Anschluss für Monitor-Lautsprecher  
Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-VU-Meter  
Einstellbarer Kopfhörerausgang  
Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter  
230-V-Netzbetrieb   
  
**PROSOUND 02/2008 zum Monacor PA-4040:**  
"Um hier etwas fehlzubedienen, muss man sehr lange üben. Alles klar, ein nützliches Gerät auf der preisgünstigen Seite."

[**Bedienungsanleitung**](http://videos.sound-systems24.de/videos/PA-4040.pdf) **zum Monacor PA-4040**

**Technische Daten Monacor PA-4040 Mehrkanalverstärker mit Mischpult:**   
Ausgangsleistung 160WRMS, 260WMAX   
Mic/Line 1-3 5mV/4kO, 100mV/10kO   
Line 4-5 100mV/30kO   
Tel. Paging 40mV/5kO   
Lautsprecher 25V/70V/100V, 4O/8O   
Monitor-Lautsprecher 8O/1W   
Line (Zone) 1,7V, sym.   
Line (Mix-Out) 3,95V   
Frequenzbereich 50-17000Hz   
Tiefen ±10dB/100Hz   
Höhen ±10dB/10kHz   
Mic > 60dB   
Line > 70dB   
Klirrfaktor < 0,2%   
Stromversorgung 230V/50Hz/450VA   
Abmessungen 482x133x310mm, 3HE   
Gewicht 15kg   
Mic/Line 1-3 3 x Klinken/XLR-Combo-Buchse, sym.   
Line 4-5 2 x Cinch L/R   
Paging Schraubterminal   
PrioritySchraubterminal   
Line (Zone) Schraubterminal   
Line (Mix-Out) Schraubterminal   
Kopfhörer 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse   
Lautsprecher (Monitor) Schraubterminal   
Lautsprecher (Zone) Schraubterminal   
Stromversorgung Kaltgerätebuchse

**Monacor EUL-30/SW ELA-Lautsprecherpaar / 100V-Wandlautsprecher**

Art.Nr.: IMG161150



Sofort lieferbar.

**Statt**  (Unser regulärer Preis.)  
99,90 € inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten.](http://www.sound-systems24.de/Zahlung-und-Versand/)

Formularende

**Monacor EUL-30/SW ELA-Lautsprecherpaar / 100V-Wandlautsprecher**

**ELA-Universal-Lautsprecherboxen-Paar Monacor EUL-30/SW**100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung  
mit 25-mm-Kalottenhochtöner  
Sehr hohe Klangqualität  
6-stufiger Leistungsumschalter  
Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse  
Schwenkbarer Montagebügel  
Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

**Technische Daten:**   
Frequenzbereich 80-20000Hz   
Nennbelastbarkeit (100V) 15/7,5/4/2/1WRMS   
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB   
Max. Nennschalldruck 98dB   
Abmessung 130x192x115mm   
Gewicht (Stück) 1,4kg   
Anschlüsse LS-Klemmanschluss

**Monacor EUL-60/WS 100 Volt / ELA Wandlautsprecher PAAR**

Art.Nr.: IMG161180



Sofort lieferbar.

**Statt**  (Unser regulärer Preis.)  
205,00 € inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten.](http://www.sound-systems24.de/Zahlung-und-Versand/)

Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland

Formularende

**Monacor EUL-60/WS 100 Volt / ELA Wandlautsprecher PAAR**

**100 Volt ELA Universal-Lautsprecherboxen-Paar Monacor EUL-60/WS   
  
Monacor EUL-60/WS ELA-Universal-Lautsprecherboxen-Paar**   
  
**Top-Features Monacor EUL-60/WS:**  
100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung  
mit 11-mm-Kalottenhochtöner  
Sehr hohe Klangqualität  
6-stufiger Leistungsumschalter  
Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse  
Schwenkbarer Montagebügel  
Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

**Technische Daten Monacor EUL-60/WS:**   
Frequenzbereich 60-20000Hz  
Nennbelastbarkeit (100V) 15/7,5/4/2/1WRMS  
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB  
Max. Nennschalldruck 100dB  
Abmessung 215x290x172mm  
Gewicht (Stück) 3,4kg  
Anschlüsse LS-Klemmanschluss  
Montagevorrichtung 2x6,3-mm-Gewinde (¼'')  
System Bassreflex

**Monacor EUL-80/SW 100 Volt / ELA Wandlautsprecher PAAR**

Art.Nr.: IMG161190



. **Statt**  (Unser regulärer Preis.)  
299,00 € inkl. MwSt., zzgl. [Versandkosten.](http://www.sound-systems24.de/Zahlung-und-Versand/)

Versandkostenfreie Lieferung in Deutschland

Formularende

**Monacor EUL-80/SW 100 Volt / ELA Wandlautsprecher PAAR**

**100 Volt ELA Universal-Lautsprecherboxen-Paar  
  
Monacor EUL-80/SW**   
  
100-V-Übertragungstechnik, 2-Wege-Ausführung  
mit 25-mm-Kalottenhochtöner  
Sehr hohe Klangqualität  
6-stufiger Leistungsumschalter  
Schwarzes (SW) oder weißes (WS) Kunststoffgehäuse  
Schwenkbarer Montagebügel  
Durch abgeschrägte Gehäuseform auch in Ecken montierbar

**Technische Daten:**   
Frequenzbereich 40-20000Hz   
Nennbelastbarkeit (100V) 30/15/7,5/4/2WRMS  
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB   
Max. Nennschalldruck 103dB   
Abmessung 270x370x220mm  
Gewicht (Stück) 5,4kg   
Anschlüsse LS-KlemmanschlussFormularbeginn

Sportplatzbeschallungsanlage / Sportplatzanlage / Beschallungsanlage für Sportplatz Art.Nr.: 10001065 1449,00 €Formularende

Monacor PA-4040 Mehrkanalverstärker mit Mischpult Art.Nr.: IMG172520 559,00 €

Monacor EUL-30/SW ELA-Lautsprecherpaar / 100V-Wandlautsprecher Art.Nr.: IMG161150 99,90 €Formularbeginn

Monacor EUL-60/WS 100 Volt / ELA Wandlautsprecher PAAR Art.Nr.: IMG161180 205,00 €Formularende

Monacor EUL-80/SW 100 Volt / ELA Wandlautsprecher PAAR Art.Nr.: IMG161190 299,00 €

Anschlußkabel Computer 7,50 €Formularbeginn

Summe 2519,50 €